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1. Quels documents devez-vous avoir ou connaitre pour réaliser une intervention ? 
	☐ PPSPS ou Plan de prévention
	☐ L’organigramme

	☐ Habilitations nécessaires
	☐ Mise au travail 



2. Faut-il être formé et/ou autorisé (habilitation ou une autorisation de conduite) pour : 

	Travailler en hauteur
	☐ OUI
	☐ NON
	
	Manipuler des outils manuels
	☐ OUI
	☐ NON

	Travailler sur un site chimique
	☐ OUI
	☐ NON
	
	Travailler en zone ATEX
	☐ OUI
	☐ NON

	Baliser le chantier
	☐ OUI
	☐ NON
	
	Conduire un engin, une nacelle
	☐ OUI
	☐ NON



3. Que provoque l’utilisation du téléphone au volant (même en Bluetooth) ?
	☐ Une meilleure concentration
	☐ Un allongement du temps de réaction

	☐ N’a aucun impact sur la conduite
	☐ Augmente le risque d’accident par 23



4. Un collègue présente des signes d’alcoolisation ou de drogue / médicament sur chantier, vous devez : 
	☐ Ignorer la situation
	☐ En parler uniquement après le travail

	☐ Alerter immédiatement un responsable/     service QSE pour éviter un accident
	☐ Rire et prendre une photo 



5. Avec quel appareil doit-on vérifier l’absence de tension ? 
	☐ Vérificateur d’absence de tension
	☐ Pince ampèremétrique
	☐ Multimètre



6. Numéroter dans le bon ordre les étapes de la consignation

….. : Mettre à la terre et court-circuiter (en fonction des situations)
….. : Sectionner : Séparation de l'ouvrage des sources de tension (ouverture d'un interrupteur, d'un disjoncteur, d'un sectionneur hors tension, …)
….. : Pré-identifier : identification sur plan de l’ouvrage à mettre hors tension
….. : Vérifier l’absence de tension : Avec un vérificateur d’absence de tension
….. :   Cadenasser : Condamnation des organes de séparation en position d'ouverture (cadenas, pancarte d'interdiction de manœuvre, …)
….. : Identifier : Identification de l'ouvrage mis hors tension 
	☐ Immédiatement 
	☐ En fin de journée 

	☐ Le lendemain
	☐ Si j’ai des complications 


7. En cas d’accident, je préviens mon responsable : 
8. Qui et à quel moment doit-on faire un STOP chantier : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

9. Lors d’une intervention avec une nacelle, quelles sont les conditions requises : 

· EPI requis : ……………………………………………………
· Personnel nécessaire : ………………………………………………………………
· Balisage à mettre en place : ………………………………………………

10. Je dois remplacer un éclairage en hauteur, classé dans l’ordre de priorité les moyens d’accès utilisé : Citer les règles d’utilisation d’un escabeau :

………………………………………………………………

……………..………………………………………………



…. : PIRL
…. : ESCABEAU 
…. : NACELLE 
…. : ECHAFAUDAGE  

11. Ligne de tir, quelle est la bonne situation de travail ?
[image: ][image: ][image: ]   











☐
☐
☐





12. [image: Z:\QSHE\Sécurité\FDS\FDS simplifiées\Pictogrammes\exclam[1].jpg]Noter sous les pictogrammes la lettre correspondante ?A - Toxicité aigüe
B - Corrosif
C - Inflammable
D - Nocif ou irritant
E - Dangereux pour la santé
F - Gaz sous pression
G - Comburant




[image: Z:\QSHE\Sécurité\FDS\FDS simplifiées\Pictogrammes\gaz.jpg][image: Z:\QSHE\Sécurité\FDS\FDS simplifiées\Pictogrammes\silhouet[1].jpg][image: Pictogramme chimique : leur signification][image: Z:\QSHE\Sécurité\FDS\FDS simplifiées\Pictogrammes\4_Hh152[1].jpg]

        …….…..           …….….             ………..             ………..           ………….



13. Quels types de gants portez-vous selon l’activité ? 
	· [image: Portwest A722 Gant résistant aux coupures et aux chocs - La paire]
	· Electrique
	· 
	· Tirage de câble 

	· [image: ][image: ]
	· Anti-coupure
	· 
	· Dénuder un câble

	· 
	· Manutention
	· 
	· Ouverture de circuit

	· [image: ]
	· Anti-choc
	· 
	· Consignation 

	· [image: Gants isolant électrique classe 0 1000V AC - Catu]
	· Chimique
	· 
	
· Utilisation d’outils mécanique (Chasse goupille)




14. A partir de combien de décibels doit-on porter obligatoirement des protections auditives en exposition normale :
	☐ >80dB
	☐ >85dB
	☐ >90dB
	☐ >95dB


Citer des exemples de matériel dépassant cette valeur :
…………………………………………………………………………………………………….
[image: ]
15. [image: ][image: ]Quel extincteur est à PRIORISER pour un feu électrique ?
	☐ Extincteur poudre
[image: ]

	☐ Extincteur à eau pulvérisée



	☐ Extincteur CO2 
	☐ Douche portative



16. Classer les trois étapes lors d’un accident
….. : Secourir                             ….. : Alerter                      ….. : Protéger

17. Quelles sont les règles d’utilisation des produits chimiques ?
☐ Stockage sur bac de rétention 
☐ Stockage en fonction des pictogrammes (compatibilité)
☐ Avoir la Fiche de Données Sécurité du produit à disposition
☐ Avoir la Fiche Technique du produit à disposition 


18. Citer 3 Eco-geste : 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
19. Que devez-vous faire si vous recevez un e-mail suspect demandant vos identifiants ?
☐ Répondre immédiatement pour éviter un blocage
☐ Cliquer sur le lien pour vérifier
☐ Ne pas cliquer et signaler le immédiatement au service informatique
☐ Transférer l’e-mail à un collègue

20. En cas d’évènement significatif (Accident /Evènement industriel), qui est responsable :  
	☐ Le directeur 
	☐ Le chargé de clientèle
	☐ L’intervenant

	☐ Le chef d’équipe 
	☐ Le client
	☐ Tous les acteurs présent
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